职权编号：C2333800

**1.检查单：**水务026-安全生产检查单（其他单位）；水务026-5-安全生产检查单（其他单位起重设备安拆单位）

**2.检查模块：**安全生产行为

**3.检查项：**安全-36施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未由专业技术人员现场监督。

**4.检查内容：**参与水利工程建设活动的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位。

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《建设工程安全生产管理条例》（2004）

**5.1.1**依据条款：

**第十七条**安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

**5.2**标准规范名称、编号及版本号（规章文件文号）：水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015）

**5.2.1**标准规范（规章文件）条款：

9.2 运行管理

9.2.9 施工单位在安装、拆除大型设施设备时，应遵守下列规定：

1 安装、拆除单位应具有相应资质；

2 应编制专项施工方案，报监理单位审批；

3 安装、拆除过程应确定施工范围和警戒范围，进行封闭管理，由专业技术人员现场监督；

4 拆除作业开始前，应对风、水、电等动力管线妥善移设、防护或切断，拆除作业应自上而下进行，严禁多层或内外同时拆除。